# 西南交通大学图书馆犀浦馆影音阅览室家具采购项目比选需求书

 根据《西南交通大学工程、货物和服务项目分散采购实施细则（试行）》规定，本采购项目已通过西南交通大学图书馆立项审批程序，项目已具备采购条件，现对该项目采用比选方式组织采购，欢迎合格的供应商参加。

**一、项目概述**

   1、项目名称：西南交通大学图书馆犀浦馆影音阅览室家具采购项目

   2、采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数****量** | **单****位** | **参数** |
| 1 | 钢构阶梯地台 | 1 | 组 | 地台主体：面积105平方米（以实际需要为准）。材质：100\*4薄壁矩管，0\*3薄壁方管, 150\*100\*4薄壁矩管, L50\*5.0角钢,材质Q235B,环保等级E0级，耐火等级A1级；地台面板：面积120平方米（以实际需要为准）。材质：4mm花纹钢板材质Q235B,环保等级E0级，耐火等级A1级；减震地毯：面积120平方米（以实际需要为准）。材质：100%尼龙，1200k,磨损度：大于等于5级，耐污/抗菌性能：按QB/T-2999-2008《地毯耐脏性能滚筒实验方法及评定》执行，抗菌性能试验方法按AATCC174-1998(2997)《地毯抗微生物活性的评定》执行，耐火等级B1级。 |
| 2 | 礼堂椅 | 130 | 位 | ▲1.座椅根据人体工程学原理及形态美学设计制造，背垫和座垫之弧度完全符合人体原理曲线，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复，座椅外观简洁而美观。▲2.座椅基本中心距为≥580mm，座包打开侧深≤780mm，写字板打开侧深≤870mm，基本椅高为1015mm左右。▲3.座椅力学性能通过相关家具产品质量检验中心QB/T2602-2003《影剧院公共座椅》的相关检测依据，其中座、背耐用性：座950N，10万次以上, 背330N，10万次以上; 扶手静载：侧面：600N，向下900N；座垫翻转（回复装置）耐久性试验达到10万次及以上。 4.在保证观众舒适度的前提下，背垫高不超过1030mm，增加椅背板的声反射面积，改善座椅的吸声；座底板根据需要打吸音孔，使座椅的吸声量在不同的上座率尽可能保持一致  ▲5.油漆：座外板、背外板采用15mm厚，采用多层榉木皮高强度表面贴白腊木纹压弯成形，木制品含水率不超过10%，不变形、不开裂。外露木制件表面喷环保聚酯漆，其有害物质含量均达到绿色环保标准，其漆膜附着力达到2级：  |

3、采购预算：20万元

4、采购方式：自行采购（比选）

  5、项目服务地点：西南交通大学犀浦校区图书馆

二、采购要求：

 1、严格按照国家相关标准、行业标准、地方标准和规范要求，确保工程安全和工程质量。

 2、项目所用主材为国内一线品牌厂家生产，达到国家环保要求和国家质量标准，分别提供符合国家环保要求和国家质量标准的合格证书或检测报告。

3、负责施工安全，采取正确施工措施，确保人员与财物安全，因施工导致的安全责任概由施工方负责。

4、因施工造成的各种破损由施工方照原样恢复。

5、根据采购单位管理服务工作需求，合理安排施工时间，尽可能降低噪音对采购单位管理服务工作的影响。

6、本项目报价为完成本项目设计方案、施工建设、税金、保险及其它完成本项目产生的所有费用。

7、项目工期为自合同签订以后二十个日历天。

8、项目整体质保期为三年。售后服务网点:本地；电话支持:7×24小时；服务时限:报修后24小时。

**三、供应商资格要求**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求并具备相应的专业资质、人员、设备和资金能力。

  1）具有独立承担民事责任的能力；

  2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  6）法律、行政法规规定的其他条件。

7）在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商。

8）未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**四、勘察现场及响应文件递交**

1、勘察现场时间：2023年 11月24日9:30-11:30

    2、响应文件递交时间：有意愿的供应商可于2023年12月4日下午14：00前将响应文件送至西南交通大学图书馆办公室。地址：四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区图书馆A204室，联系人：杨老师。联系电话：028-66366582。

   3、响应文件要求（包括但不限于以下材料，以下材料必须提供，密封，一式三份，一正本两副本）；

1）承诺函

  2）法定代表人身份证明书

  3）法定代表人授权委托书（由法定代表签字的可不提供）

4）开标报价表

  5）分项报价明细表

6）项目设计方案

7）技术条款偏离表

8）项目实施方案

9）售后服务及服务承诺书

  10）有效营业执照复印件

  4、供应商的选定由图书馆组织评审小组进行现场开标，评审小组对合格的比选申请人的比选申请文件按评分标准进行量化评分，根据其最终综合得分由高到低排序推荐。

**五、评选**

1、采用综合评分法进行评审，评分细则见评审标准。

评选小组进行严格详细评审，评审采用赋分转换方式，即，评委按评审标准打分后，该分值不直接参与评选小组的总分汇总，而是按总分名次赋分。总分最高的排序第1，赋予1分；总分第二名排序第2，赋予2分，以此类推。由此形成评委赋分表。

2、按照赋分的分值汇总结果确定中选人，以总得分最低的一家供应商作为成交人。总得分相同的，报价得分高（即报价最低）的供应商排序靠前。

3、中选单位由图书馆评标小组确定，排名第一的放弃中选、因不可抗力因素提出不能履约合同的，则排名第二的为中选人，依此类推。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 标书规范性 | 3分 | 1、有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得2分，每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。2、双面打印得0分，单面打印1分； |
| 2 | 报价 | 30分 | 满足采购文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：评审报价得分=(评审基准价／评审最后报价)×30%×100。 |
| 3 | 技术参数及要求 | 20分 | 1、起评分：投标人满足招标文件要求的全部技术指标的得20分。2、扣分条款：1）重要技术参数（带“▲”号标注的部分）有一条不满足的，技术部分得分为0分。2）一般性技术参数（非“▲”号标注的部分）达不到招标文件要求，每负偏离1条从起评分中扣除1分；有5条以上（含5条）不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 **注：带“▲”的技术参数为货物的重点参数，均需提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告为佐证材料，不提供或提供的检验检测报告不满足技术要求的不得分** |
| 4 | 综合实力 | 12分 | 1.供应商2020年7月1日（从签订合同之日算起）至本项目响应文件截止之日类似项目业绩进行评审，每提供一个得3分，本项合计最多得12分。  说明：提供合同复印件并加盖供应商公章。     |
| 5 | 项目实施方案 | 30分 | 根据项目实施方案进行综合评审：1、有甲级建筑设计资质设计蓝图、设计满足需求且加盖鲜章的，10分。没有甲级建筑设计资质设计蓝图，或没有加盖鲜章，或设计不满足需求的，0分。2、对室内地面材料，整体颜色，以及座椅布局进行设计，通过效果图，平面设计图等呈现最终效果（5分）。3、针对该项目的实际情况，提供合理的实施进度表；对可能出现的实施重点、难点的实施环节提出的相应对策、方法、措施（包括但不限于质量、安全、文明、节约、环境保护等方面）。1）应答完整、详细，完全满足项目需求，得11-15分；2）应答较完整、较详细，基本满足项目需求，得6-10分；3）应答一般的，得0-5分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 5分 | 根据供应商提供的售后服务保障方案按照以下评分标准进行评审，包括但不限于以下要素：售后质保时间、售后服务保障工作内容计划、售后服务保障巡查或复查计划、拟配置有售后服务保障团队人员组成体系、售后服务保障质量措施等进行评审，满足得5分，基本满足得2分，其余情况不得分。 |

评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

附件：[响应文件（模板）](http://pic.lib.swjtu.edu.cn/ContentDelivery/upload/ckfinder/files/%E6%8A%95%E6%A0%87%E5%93%8D%E5%BA%94%E6%96%87%E4%BB%B6%E6%A8%A1%E6%9D%BF%281%29.docx)

西南交通大学图书馆

2023年11月21日